2026年第三批检测培训、考试项目

	序号
	项目名称
	主要内容
	开设科目

	1
	水泥
	1、理论基础知识。
2、主要参数：凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量、保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量。
	理论

	
	
	
	操作

	2
	骨料
	1、理论基础知识。
2、主要参数：细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量 (人工砂) 、压碎指标 (人工砂) 、氯离子含量、表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、 轻物质含量、有机物含量、贝壳含量；粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量、坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率；轻集料：筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析。
	理论

	
	
	
	操作

	3
	混凝土
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量） 限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）。
	理论

	
	
	
	操作

	4
	钢筋
	1、理论基础知识。
2、主要参数：钢筋（含焊接与机械连接）：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形、弯曲性能；预应力钢绞线：整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、松弛率；预应力混凝土用锚具夹具及连接器：外观质量、尺寸、静载锚固性能、疲劳荷载性能、硬度；焊接材料：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率。
	理论

	
	
	
	操作

	5
	外掺料
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：外加剂（固体含量、含水率、密度、细度、水泥净浆流动度、减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比）、掺合料（密度、细度、比表面积、活性指数、需水量比、流动度比）。
	理论

	
	
	
	操作

	[bookmark: _Hlk236639999]序号
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	主要内容
	开设科目

	6
	砂浆
	1、理论基础知识。
2、主要参数：抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度 (抹灰、砌筑)、分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能。
	理论

	
	
	
	操作

	7
	节能保温系统
(适用于节能材料生产企业)
	1、理论基础知识。
2、主要参数：干密度、单位面积质量、导热系数、抗压强度、体积吸水率、垂直于板面方向抗拉强度、燃烧性能、耐碱断裂强度及保留率、拉伸粘结强度、可操作时间、锚栓抗拉承载力标准值等。
	理论

	
	
	
	操作

	8
	管理（对内）
	相关法律、法规、规章、规范性文件、标准，以及计量、标准化及测量设备管理基本知识。
	理论

	9
	管理（对外）
	相关法律法规、规范性文件、试验室管理标准、标准化、计量及测量设备管理基本知识。
	理论

	10
	信息管理员
	网络基础、材料检测管理软件应用、统计基础。
	[bookmark: OLE_LINK13]理论

	11
	收样员
	常用建筑材料的收样、取样和样品管理以及相关文件。
	理论

	12
	超声波探伤
	1、理论基础知识。
2、主要参数：外观质量、内部缺陷探伤、涂层厚度。
	理论

	
	
	
	操作

	13
	渗透探伤
	1、理论基础知识。
2、主要参数：外观质量、内部缺陷探伤、涂层厚度。
	理论

	
	
	
	操作

	14
	化学（钢化）
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：钢材元素含量（钢材化学分析碳（C）、硫（S）、磷（P）、锰（Mn）、硅（Si））、铬（Cr）、镍（Ni）、铜（Cu）、钼（Mo）和钒（V）。
	理论

	
	
	
	操作

	15
	静载
	1.理论基础知识。
2.主要参数：桩的承载力、压实系数、密实度、变形模量、地基土强度。
	理论

	
	
	
	操作

	16
	高应变
	1.理论基础知识。
2.主要参数：桩的承载力。
	理论

	
	
	
	操作
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	17
	土工合成材料
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR 顶破强力、厚度、单位面积质量、垂直渗透系数、刺破强力。
	理论

	
	
	
	操作

	18
	土工
	1、理论基础知识。理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、塑性指数、不均匀系数、0.6mm 以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量。
	理论

	
	
	
	操作

	19
	加固材料
	1.理论基础知识；
2.主要参数：结构胶粘剂的不挥发物含量、抗拉强度、拉伸剪切强度、正拉粘结强度、耐湿热老化性能，碳纤维材料的单位面积质量（同时为操作考试内容）、K数（同时为操作考试内容）、抗拉强度标准值、弹性模量、极限伸长率、纤维体积含量。
	理论

	
	
	
	操作

	20
	墙体材料
	1、理论基础知识。
2、主要参数：①砖、砌块、瓦、墙板：抗压强度、抗折强度、干密度、吸水率、抗渗性能、抗弯曲性能(或承载力)、耐急冷急热性、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力、抗冻性能；②瓷砖及石材：吸水率、弯曲强度、抗冻性 (耐冻融性)、放射性、干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率；③铝塑复合板：剥离强度。
	理论

	
	
	
	操作

	21
	主体结构拉拔检测
	1、主体结构拉拔检测相关基础知识，结构锚固件现场拉拔检测方法标准，加固工程现场拉拔检测方法标准，抹灰砂浆现场拉拔检测方法标准，建筑节能现场拉拔检测方法标准等。
2、主要参数：植筋锚固承载力、锚栓锚固承载力、碳纤维片材正拉粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度、饰面砖粘结强度、节能锚栓抗拉承载力、保温系统粘结性能。
	理论

	
	
	
	操作

	序号
	项目名称
	主要内容
	开设科目

	22
	防水材料
	1、理论基础知识、检测标准、产品标准。
2、主要参数：①防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力 时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、接缝剥离强度、搭接缝不透水性；②防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度 、浸水168h后断裂伸长率、耐水性、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性；③防水密封材料及其他防水材料：耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度、表干时间、挤出性、 弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、渗透系数、滤失量、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、浸水168h 后的剥离强度保持率、拉力、延伸率、固体含量、7d 粘结强度、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剪切性能、剥离性能。
	理论

	
	
	
	操作


注：培训、考试相关收费标准在报名网页公示，具体收费以《培训报名汇总表》
《考试报名汇总表》汇总页面显示价格为准。

